[붙임 2]

도시침수 예방대책 지원시스템을 위한 강우 시나리오 자료 생성 기법의 공간적용 확대 방안

- 과업지시서 -

2017. 2

1. 과업명

๐ 도시침수 예방대책 지원시스템을 위한 강우 시나리오 자료 생성 기법의 공간적용 확대 방안

2. 과업목적

๐ 강우 시나리오 자료의 관측소 간 공간패턴 추계 방법론 개발

๐ 국내 주요 강우관측소 지점에 대해 도시침수를 유발하는 강우 시나리오 자료를 산정한 뒤 인근 관측소 값을 추계하고 광역적 범위에 적용

3. 과업기간

๐ 계약일부터 10개월

4. 과업내용 및 방법

□ 강우 시나리오 자료의 관측소 간 공간패턴 추계기법 제시

๐ 강우 시나리오 자료의 관측소 간 공간패턴 분석을 위한 검증 대상지점 선정

- 2~3차년도 시범적용 대상지 가운데 감독기관과 협의해 2~3개소의 검증 대상지점을 확정하고 과거 강우의 확률 특성을 조사

๐ 검증 대상지점의 강우 시나리오 자료 생성

- 1차년도에 개발된 강우 시나리오 자료 생성기법을 적용

- 19가지 GCM자료를 사용해 30년 및 100년 빈도 확률강우량 제시

- 단, 공간상세화를 위한 편의보정 시 1차년도에 검증된 감마분포를 적용

๐ 강우 시나리오 자료의 관측소 간 공간패턴 분석

- 검증 대상지점과 인근 관측소 지점간의 강우 시나리오 자료의 공간패턴을 추계하기 위한 영향인자(거리, 고도, 극치값 등) 도출

- 검증 대상지점과 인근 관측소 지점간의 강우 시나리오 자료의 공간패턴 분석을 위한 통계모형 및 오차 범위 제시

- Cross-Validation을 통한 비교․검토

□ 국내 주요 강우관측소 지점에 대한 강우 시나리오 자료 생성

๐ 강우 시나리오 자료 개발을 위한 전국의 대표 관측소 지점 선정

- 관측자료 적정성, 지역별 대표성, 기상수문 특수성 등을 고려해 전국적으로 약 20개 지점 선정

- 해당지점에 대한 시나리오 자료 개발

□ 강우 시나리오 자료 생성기법의 확대 적용

๐ 대표 관측소 및 인근 관측소의 강우 시나리오 값의 적용범위 설정(티센망도를 이용)

□ 강우 시나리오 자료 생성기법의 기술서 작성

๐ 1~2차년도에 개발된 강우 시나리오 자료 생성기법에 대한 기술서 작성

- 강우 시나리오 직접산정 방법, 인근관측소 시나리오 값 추계기법을 통한 공간적용 확대방법 각각에 대해 기본개념, 분석절차, 자료출처, 적용기술 등을 기술

- 기술서의 목차 및 세부사항은 감독기관과 협의해 결정

5. 과업의 일반지침

□ 일반지침

๐ 과업수행자는 계약일로부터 7일 이내에 세부과업의 담당자 명단 및 추진일정계획 등 기타 필요한 제반서류를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

๐ 과업수행자는 과업수행을 위해 학식과 경험을 가진 전문인력을 충분히 확보하여야 하며, 동 전문인력은 자기가 가진 지식과 경험을 최대한 활용하여 과업의 목적을 달성하도록 하여야 한다.

๐ 본 과업의 원활한 수행을 위해 발주처의 사전승인을 받아 관련분야의 전문기관 및 전문가를 참여시킬 수 있다.

๐ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않는 다음 사항은 발주처의 의견에 따라야 한다.

- 과업지시서 상의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며, 과업지시서의 주요내용과 제안서에서 주요내용에 해석상 차이가 있을 때는 발주처의 해석에 따르며 누락내용은 추가적으로 과업내용에 포함시킬 수 있다.

- 과업내용 및 과업비 조정은 과업수행 과정에서 발주처와 과업수행자가 협의하여 과업예산항목 범위에서 과업지시내용 및 용역비용을 조정할 수 있다.

- 하자에 대한 책임에서 과업수행자의 과실이나 조사누락으로 인하여 발생한 경우는 과업수행자의 부담으로 이를 즉시 보완하여 시행하여야 하며, 본 과업의 준공검사 시 지적된 사항에 대하여는 발주자의 지시에 따른다.

- 본 과업수행을 위하여 관계기관과의 협조가 필요한 경우에는 발주처에 협조를 요청할 수 있으며, 이때 발주처는 적극 지원하여야 한다.

- 과업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 과업지시서에 누락된 경미한 사항은 과업수행자 부담으로 시행하여야 하며, 필요한 사항이라 함은 과업관련 각종 세미나‧협의회‧자문회의 등 각종 행사개최 및 관련자료 작성을 지칭한다.

- 과업수행 과정에서 생산된 보고서, 조사자료 등 용역 성과품에 대한 판권 등 모든 권리는 발주처가 소유한다.

- 모든 성과품은 발주처의 승인 없이 제3자에게 대여할 수 없다.

□ 보안지침

๐ 과제책임자는 과업착수와 동시에 국토연구원 보안업무취급규정에 의한 보안각서를 제출하고 과업참여자에 대한 보안각서는 과제책임자 책임 하에 착수보고서 제출 시에 제출하여야 한다.

๐ 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 방지하고 제반 보안사항의 조치를 강구한다.

๐ 국토연구원 보안업무취급규정에 따라 필요시 과업종사자에게 보안교육을 실시하며, 보안대책이행여부를 확인할 수 있다.

๐ 용역과업수행 중 과업참여자를 교체할 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 한다.

๐ 본 과업수행과 관련된 자료 및 정보 등은 본 과업이외의 여타 목적을 위해 사용될 수 없으며, 발주처의 서면승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여하거나 외부에 공개할 수 없다.

๐ 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 인쇄하고자 할 경우에는 용역감독관 입회하에 정부비밀취급인가 업체에서 발간하여야 하며, 성과품에는 발간근거를 명시하고 원지․폐지 등을 완전 회수․소각하여야 한다.

□ 기타사항

๐ 본 과업 수행 중 발주처의 계획변경이 있을 시는 과업내용을 변경할 수 있다.

๐ 본 과업 수행 중 발주처의 계획변경으로 과업이 중지되거나 과업내용이 변경된 경우에는 해당기간 동안은 과업수행기간을 협의하여 연장할 수 있다.

๐ 보고서 발간 시 중복, 표절 문제발생을 사전 방지하기 위하여 연구책임자의 승낙을 받은 이후 용역수행결과(원고)를 학회지 등에 게재하여야 한다.

□ 성과품

๐ 수시보고

- 본 과업의 추진상황이나 연구결과에 대하여 발주기관의 요구가 있을 때에는 수시로 보고한다.

- 보고시기, 보고내용, 보고방법 등에 대해서는 발주처와 협의하여 결정한다.

๐ 성과품 제출

- 최종원고 : 과업 종료 시

보고서 3부(A4), 원본파일과 원시자료를 수록한 CD 1부 제출

- 최종성과 : 기술서 1부 및 파일 제출

SCI(E)급 논문 1편 이상 제출

- 모든 성과품의 작성은 사전에 발주기관과 협의하여 작성한다.

□ 예정 공정표

구 분	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1. 강우 시나리오 자료의 관측소 간 공간패턴 추계기법 제시
2. 국내 주요 강우관측소 지점에 대한 강우 시나리오 자료 생성
3. 강우 시나리오 자료 생성기법의 확대 적용
※ 최종보고서 및 성과품 제출